clc

clear all

a=[];

disp("enter moments of inertia")

for i=1:3

b=[];

for j=1:3

x=input("enter matrix element");

b=[b x];

end

a=[a;b];

end

disp(a)

eig(a)